　※様式として示すものではない。 作成例

機能・諸元証明書

令和　　年　　月　　日

　社会福祉法人香川県社会福祉事業団　理事長　進　和彦　様

所　 在 　地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称又は商号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　印

　当社が応札しようとする一般競争入札に係る物品の機能・諸元は、次のとおり相違ありません。

記

冷凍庫・冷蔵庫類　１１台

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求仕様 | 応札物品の機能・諸元 | 備考 |
| （１）冷凍庫（インバータタイプ）  別紙２「厨房機器位置図」（No.10･41）　 ２台  ①外形寸法  W900mm以下×D800mm以下×H2000mm以下  ②有効内容積　780ℓ程度  ③材質  外装　ステンレス  内装　ステンレス  ④冷却性能　-20℃以下  ⑤センターフリー仕様  ⑥電源等  三相　200Ｖ  （２）冷蔵庫（インバータタイプ）  　　　別紙２「厨房機器位置図」（No.42）　　 １台  ①外形寸法  W1200mm以下×D800mm以下×H2000mm　以下  ②有効内容積　1,000ℓ程度  ③材質  外装　ステンレス  内装　ステンレス  ④冷却性能　-5～10℃以下  ⑤センターフリー仕様  ⑥電源等  単相　100Ｖ  ※電源コンセントは、必ず接地極付を使用すること。  （３）検食用フリーザー  　　　別紙２「厨房機器位置図」（No.28･40）　 ２台  ①外形寸法  W500mm以下×D781mm以下×H1795mm以下  ②有効内容積　300ℓ  ③材質  外装　塗装鋼板  内装　塗装鋼板、樹脂鋼板  ④冷却性能  温度調節範囲　-30℃～-20℃以下  ⑤棚数　　７段  ⑥電源等  単相　100Ｖ  ※電源コンセントは、必ず接地極付を使用すること。  ⑦キャスター  ４輪（自在）  ⑧附属品  霜取用ヘラ１個、棚板７枚、  バスケット（593mm×330mm×156mm）７個、鍵  （４）パススルー冷蔵庫  　　　別紙２「厨房機器位置図」（No.33）　　 ４台  ①外形寸法  W1200mm以下×D840mm以下×H2000mm　以下  ②有効内容積　1,147ℓ  ③材質  外装　ステンレス　※扉はステンレス戸仕様  内装　ステンレス  ④冷却性能　0℃～10℃以下  ⑤電源等  単相　100Ｖ  ※電源コンセントは、必ず接地極付を使用すること。  ⑥附属品  棚網８枚、排水配管キット一式  （５）冷凍ストッカー  別紙２「厨房機器位置図」（No.98･103） ２台  ①外形寸法  W1111mm以下×D662mm以下×H893mm以下  ②有効内容積　358ℓ  ③材質  外装　塗装鋼板  内装　溶融亜鉛メッキ鋼板  ④冷却性能　20℃以下  ⑤温度調節　自動温度作動式  ⑥電源等  単相　100Ｖ  ⑦附属品  バスケット2個、霜取ヘラ、鍵 |  |  |