　※様式として示すものではない。 作成例

機能・諸元証明書

令和　　年　　月　　日

　社会福祉法人香川県社会福祉事業団　理事長　進　和彦　様

所　 在 　地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称又は商号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　印

　当社が応札しようとする一般競争入札に係る物品の機能・諸元は、次のとおり相違ありません。

記

消毒保管庫・殺菌庫　８台

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求仕様 | 応札物品の機能・諸元 | 備考 |
| （１）器具消毒保管庫  別紙２「厨房機器位置図」（No.29･44） 　２台  ①外形寸法  W920mm以下×D750mm以下×H1950mm以下  ②内形寸法  W750mm×D700mm×H1400mm　程度  ③棚仕様（５段）  ④乾燥機能付  ⑤材質  外装　　ステンレス  内装　　ステンレス  ⑥排水管25Ａがあること（庫内洗浄用）。  ⑦電源等  三相　200V　5.5kW以下  ⑧アジャスト脚150mm以上  （２－１）包丁まな板殺菌庫  別紙２「厨房機器位置図」（No.34）　　　１台  ①外形寸法  W 900mm以下×D750mm以下×H850mm以下  ②材質  外装　　ステンレス　SUS304  内装　　ステンレス　SUS304  ③収納量  　　包丁（400mm～500mm程度） 15本以上  まな板（600mm×400mm×40mm程度）  　5枚以上  ④乾燥機能付  ⑤電源等  単相　100V　550W以下  （２－２）包丁まな板殺菌庫  別紙２「厨房機器位置図」（No.39）　　　１台  ①外形寸法  W 600mm以下×D600mm以下×H1950mm以　下  ②材質  外装　　ステンレス  内装　　ステンレス  ③収納量  　　包丁（450mm以上）　　　 15本以上  まな板（600mm×300mm×30mm　以上）  5枚以上  ④乾燥機能付  ⑤電源等  三相　200V　3.5kW以下  ⑥排水管25Ａがあること（庫内洗浄用）。  ⑦アジャスト脚150mm以上  （２－３）包丁まな板殺菌庫  別紙２「厨房機器位置図」（No.105） 　　１台  ①外形寸法  W1200mm以下×D750mm以下×H850mm以下  ②材質  外装　　ステンレス　SUS304  内装　　ステンレス　SUS304  ③収納量  　包丁（500mm以上）　　　 10本以上  まな板（600mm×400mm×40mm　以上）  5枚以上  ④乾燥機能付  ⑤電源等  単相　100V　550W以下  ⑥左室はタナ仕様（中ダナ１段）  （３）食器消毒保管庫(食器かご30個用)  別紙２「厨房機器位置図」（No.81）　　　３台  ①外形寸法  W1340mm以下×D950mm以下×H2005mm　以下  ②材質　外装　　ステンレス  内装　　ステンレス  ③食器かご  寸法　　390mm×360mm×200mm　程度  ※食器かご30個附属のこと。  ④扉　　両面式  ⑤電源等  三相　200Ｖ　10.5kW以下  ⑥排水管25Ａがあること（庫内洗浄用）。  ⑦アジャスト脚150mm以上 |  |  |

※応札物品が参考品の場合は不要です。