※様式として示すものではない。 作成例

機能・諸元証明書

令和　　年　　月　　日

　社会福祉法人香川県社会福祉事業団　理事長　進　和彦　様

所　 在 　地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称又は商号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　印

　当社が応札しようとする一般競争入札に係る物品の機能・諸元は、次のとおり相違ありません。

記

消毒保管庫・殺菌庫　８台

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 要求仕様 | 応札物品の機能・諸元 | 備考 |
| （１）器具消毒保管庫別紙２「厨房機器位置図」（No.29･44） 　２台①外形寸法W920mm以下×D750mm以下×H1950mm以下②内形寸法W750mm×D700mm×H1400mm　程度③棚仕様（５段）④乾燥機能付⑤材質外装　　ステンレス内装　　ステンレス⑥排水管25Ａがあること（庫内洗浄用）。⑦電源等三相　200V　5.5kW以下⑧アジャスト脚150mm以上（２－１）包丁まな板殺菌庫別紙２「厨房機器位置図」（No.34）　　　１台①外形寸法W 900mm以下×D750mm以下×H850mm以下②材質外装　　ステンレス　SUS304内装　　ステンレス　SUS304③収納量　　包丁（400mm～500mm程度） 15本以上まな板（600mm×400mm×40mm程度）　5枚以上④乾燥機能付⑤電源等単相　100V　550W以下（２－２）包丁まな板殺菌庫別紙２「厨房機器位置図」（No.39）　　　１台①外形寸法W 600mm以下×D600mm以下×H1950mm以　下②材質外装　　ステンレス内装　　ステンレス③収納量　　包丁（450mm以上）　　　 15本以上まな板（600mm×300mm×30mm　以上） 5枚以上④乾燥機能付⑤電源等三相　200V　3.5kW以下⑥排水管25Ａがあること（庫内洗浄用）。⑦アジャスト脚150mm以上（２－３）包丁まな板殺菌庫別紙２「厨房機器位置図」（No.105） 　　１台①外形寸法W1200mm以下×D750mm以下×H850mm以下②材質外装　　ステンレス　SUS304内装　　ステンレス　SUS304③収納量　包丁（500mm以上）　　　 10本以上まな板（600mm×400mm×40mm　以上） 5枚以上④乾燥機能付⑤電源等単相　100V　550W以下⑥左室はタナ仕様（中ダナ１段）（３）食器消毒保管庫(食器かご30個用)別紙２「厨房機器位置図」（No.81）　　　３台①外形寸法W1340mm以下×D950mm以下×H2005mm　以下②材質　外装　　ステンレス内装　　ステンレス③食器かご寸法　　390mm×360mm×200mm　程度※食器かご30個附属のこと。④扉　　両面式⑤電源等三相　200Ｖ　10.5kW以下⑥排水管25Ａがあること（庫内洗浄用）。⑦アジャスト脚150mm以上 |  |  |

※応札物品が参考品の場合は不要です。